Instruction pour installer l’imprimante RICOH sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 10

1. Télécharger les pilotes de l’imprimante sur votre ordinateur. Ceux-ci se trouve sur le NAS du coworking et peuvent être téléchargés via ce lien : <https://drive.laccordeon-coworking.org/d/f/tmNvhTCbmXEMfQze8JZYrP06vQssrZwj>
2. Rechercher les paramètres pour ‘**Imprimantes et Scanners**’

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Cliquer sur **Ajouter une imprimante**

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

1. Cliquer sur le lien **l’imprimante que je cherche n’est pas listée**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Sélectionner l’option **Ajouter une imprimante en utilisant son adresse IP ou son nom**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Sélectionner **périphérique TCP/IP**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Entrer le nom de l’imprimante : **mpc2004**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Cliquer sur le bouton **j’ai un disque**

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

1. Naviguer jusque l’endroit où vous avez télécharger les pilotes à l’étape 1 et sélectionner le fichier **oemsetup.inf**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Cliquer sur **OK**

A screenshot of a computer error

Description automatically generated with medium confidence

1. Sélectionner le driver **RICOH PCL6 UniversalDriver V4.36** et cliquer sur

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

1. Nommer l’imprimante comme bon vous semble

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Sélectionner l’option **Ne Pas Partager l’Imprimante** et cliquer sur **Suivant**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. L’installation démarre et vous proposera d’imprimer une page de test